П Р А В И Л А

при установке новогодних ёлок и проведения новогодних мероприятий

1. Ёлку установить на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; вокруг ёлки должен быть проход шириной не менее одного метра.

2. Иллюминационное электроосвещение ёлки должно быть заводского изготовления, подключение выполнено с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.

3. Запрещается украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

4. Запрещается одевать детям и взрослым костюмы из легкогорючих материалов.

5. Запрещается применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.

6. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия

у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

7. Обеспечить место проведения мероприятия первичными средствами пожаротушения.

8. Все выходы из помещения и здания, пути эвакуации должны быть свободными.

9. Дежурный персонал обеспечить электрическими фонариками.

10. Должно быть организовано дежурство ответственных лиц и членов добровольных пожарных формирований.

11. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий являются руководители учреждений.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРИШСКОГО РАЙОНА